BIOS版本：

内容:

1.出货BIOS。
2.支持PXE。

本操作需要的DOS环境下完成，如果您对DOS操作不熟悉，请连系经销商或相关专业人士进行现场操作。
 
步骤：

1.关闭BIOS写保护：该BIOS没有此选项,可不作更改。
 
2.将附件中的所有文件，拷贝到您的工具盘或硬盘的某个分区下（Fat32分区），如C盘；
 
3.通过工具盘将您的机器引导到DOS下,找到相关文件；
 
4.用CD B250进入此文件夹查下是否有我们提供的刷新文件。
 
5.如果有，则在提示符下输入F.BAT后按回车即可。刷新会自动进入，刷新完成后将回到DOS提示符下，请重启计算机。

6.刷新成功后请在开机在机器自检过程中按DEL键进入BIOS，进入"Exit",选择“Load Optimal Defaults(Recommended)”选择OK，即载入一次优化值。按F10保存退出即可。