    ‪©Copyright 2008-2012 Marvell®.‬
    Alle rechten voorbehouden.

    setup_0413.htm aangemaakt 2012-03-27

    Readme-bestand voor SETUP.exe

    Ondersteund: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Dit pakket bevat de volgende softwarecomponenten:

    - NDIS5.1 Miniport driverversie 11.45.4.3 voor Windows XP/Server 2003 (32 bits)
    - NDIS5.1 Miniport driverversie 11.45.4.3 voor Windows XP/Server 2003 (64 bits)
    - NDIS6 Miniport driverversie 11.45.4.3 voor Windows Vista/Server 2008 (32 bits)
    - NDIS6 Miniport driverversie 11.45.4.3 voor Windows Vista/Server 2008 (64 bits)
    - NDIS6.2 Miniport driverversie 11.45.4.3 voor Windows Vista/Server 2008 (32 bits)
    - NDIS6.2 Miniport driverversie 11.45.4.3 voor Windows 7/Server 2008R2 (64 bits)

# Het bestand bevat

1 Overzicht
2 Vereist bestand
3 Installatie

3.1 Installatie van driver
3.2 Silent installation
3.3 Verwijdering driver
3.4 Silent removal
3.5 Driver extraction

4 Overige opties
5 Troubleshooting

## 1 Overzicht

    Het driver installatiepakket bevat het Marvell NDIS Miniport Driver voor de
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    In dit README-bestand wordt uitgelegd hoe driverinstallatiepakket wordt op een
    machine met een van de volgende besturingssystemen:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64)

    OPM.: Controleer of Windows is geïnstalleerd samen met de
          nieuwste service packs en updates.

## 2 Vereist bestand

    Om uw driver te installeren, is volgend bestand vereist:
    - setup.exe

## 3 Installatie

    Bij plug & play Windows versies wordt de adapter gevonden en automatisch wordt
    geconfigureerd. Breek alle installatiehandelingen af de driver automatisch.

    OPM.: Om de driver te installeren dient u te zijn ingelogd als
          een gebruiker met administratieve rechten.

3.1 Installatie van driver

       setup.exe

3.2 Silent installation

    Om de driver te installeren dient u de volgende commando's op te volgen wordt
    uitgevoerd:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Verwijdering driver

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Overige opties

    De installatiedirectory is "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Dit kan
    worden gewijzigd door de variabele "INSTALLDIR" in te stellen.

    Voorbeeld:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    De installatiestatus wordt in bestand "%WINDIR%\YukonInstall.log" gelogd. Het
    logbestandpad en de naam kunnen worden gewijzigd door "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    met het door u gekozen bestandspad en naam.

## 5 Troubleshooting

    Als u problemen heeft met uw driver installatiepakket, leest u de bovenstaande
    instructies en documentatie die wordt geleverd het besturingssysteem aandachtig
    door.

    Raadpleeg tevens uw systeem event log-bestand (met de Event Viewer) en controleer
    in de gegevens van het Marvell NDIS Miniport Driver. Als uw een bepaald probleem
    niet in de lijst voorkomt en de fout blijft, zendt uw systeem event logbestand
    naar onze technische support.

    Voor meer informatie neemt u contact op met onze support.

    *** Einde van Readme-bestand ***