    ‪©Copyright 2008-2012 Marvell®.‬
    Tüm hakları saklıdır.

    setup_041F.htm oluşturulan 2012-03-27

    SETUP.exe için Benioku Dosyası

    Yardımcı: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Bu paket aşağıdaki yazılım bileşenlerini içermektedir:

    - NDIS5.1 Miniport Sürücü versiyonu 11.45.4.3 Windows XP/Server 2003 (32 bit) için
    - NDIS5.1 Miniport Sürücü versiyonu 11.45.4.3 Windows XP/Server 2003 (64 bit) için
    - NDIS6 Miniport Sürücü versiyonu 11.45.4.3 Windows Vista/Server 2008 (32 bit) için
    - NDIS6 Miniport Sürücü versiyonu 11.45.4.3 Windows Vista/Server 2008 (64 bit) için
    - NDIS6.2 Miniport Sürücü versiyonu 11.45.4.3 Windows 7 (32 bit) için
    - NDIS6.2 Miniport Sürücü versiyonu 11.45.4.3 Windows 7/Server 2008R2 (64 bit) için

# Bu dosya şunları içermektedir

1 Genel Bakış
2 Gerekli Dosya
3 Kurulum

3.1 Sürücü Kurulumu
3.2 Sessiz Kurulum
3.3 Sürücünün Kaldırılması
3.4 Silent Removal
3.5 Driver Extraction

4 Ek Seçenekler
5 Sorun Giderme

## 1 Genel Bakış

    Sürücü kurulum paketi Marvell Yukon Ethernet Controller için Marvell NDIS
    Miniport Driver içermektedir.

    Bu README (BENİOKU) dosyası, aşağıdaki işletim sistemlerinden birinin olduğu
    makineye sürücü kurulum paketinin nasıl kurulacağını açıklamaktadır:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64)

    NOT: Lütfen Windows'un en güncel servis paketleri ve güncelleştirmelerle
         birlikte yüklenmiş olduğundan emin olun.

## 2 Gerekli Dosya

    Sürücüyü kurmak için aşağıdaki dosya gereklidir:
    - setup.exe

## 3 Kurulum

    Tak ve çalıştır Windows sürümlerinde bağdaştırıcı otomatik olarak bulunur,
    tanımlanır ve yapılandırılır. Sürücüyü otomatik olarak yüklemek için olan tüm
    işletim sistemi denemelerini iptal ediniz.

    NOT: Sürücüyü yüklemek için yönetici haklarına sahip bir kullanıcı
         olarak giriş yapmanız gerekir.

3.1 Sürücü Kurulumu

       setup.exe

3.2 Sessiz Kurulum

    Sürücüyü sessiz olarak kurmak için aşağıdaki komutların yürütülmesi gerekir.
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Sürücünün Kaldırılması

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent Removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver Extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Ek Seçenekler

    Varsayılan olarak kurulum dizini "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver"'dır.
    "INSTALLDIR" değişkeni ayarlanarak değiştirilebilir.

    Örnek:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Yükleme durumunun günlüğü "%WINDIR%\YukonInstall.log" dosyasında tutulur. Günlük
    dosyası yolu ve adı, "%WINDIR%\YukonInstall.log" tercih edilen dosya yolu ve
    adıyla değiştirilerek değişiklik yapılır.

## 5 Sorun Giderme

    Sürücü kurulum paketinizle ilgili olarak herhangi bir problemle karşılaşırsanız,
    lütfen dikkatli bir şekilde yukarıdaki yönergeleri ve işletim sisteminizle
    birlikte gelen dokümanları yeniden okuyunuz.

    Ek olarak, sistem olay günlük dosyanıza başvurunuz (Olay Görüntüleyicisini
    kullanarak) ve Marvell NDIS Miniport Driver'dan gelen girişleri kontrol ediniz.
    Özel probleminiz listede yoksa veya hata devam ediyorsa, lütfen sistem olay
    günlük dosyanızı teknik destek servisimize gönderiniz.

    Daha fazla bilgi için lütfen destek servisimizle bağlantı kurunuz.

    *** Beni Oku Dosyasının Sonu ***