    ‪©Copyright 2008-2012 Marvell®.‬
    Toate drepturile sunt rezervate.

    setup_0418.htm creat 2012-03-27

    Fişier Readme pentru SETUP.exe

    Suport: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Acest pachet conţine următoarele compoente de program:

    - NDIS5.1 Versiune driver miniport 11.45.4.3 pentru Windows XP/Server 2003 (32 de biţi)
    - NDIS5.1 Versiune driver miniport 11.45.4.3 pentru Windows XP/Server 2003 (64 de biţi)
    - NDIS6 Versiune driver miniport 11.45.4.3 pentru Windows Vista/Server 2008 (32 de biţi)
    - NDIS6 Versiune driver miniport 11.45.4.3 pentru Windows Vista/Server 2008 (64 de biţi)
    - NDIS6.2 Versiune driver miniport 11.45.4.3 pentru Windows 7 (32 de biţi)
    - NDIS6.2 Versiune driver miniport 11.45.4.3 pentru Windows 7/Server 2008R2 (64 de biţi)

# Acest fişier conţine

1 Prezentare generală
2 Fişiere necesare
3 Instalarea

3.1 Instalarea driverului
3.2 Instalarea silenţioasă
3.3 Ştergerea driverului
3.4 Ştergerea silenţioasă
3.5 Driver Extraction

4 Opţiuni suplimentare
5 Remedierea problemelor

## 1 Prezentare generală

    Pachetul de instalare a driverului conţine Marvell NDIS Miniport Driver pentru
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Acest fişier README explică modul de instalare a pachetului de instalare a
    driverului pe un sistem care rulează unul din următoarele sisteme de operare:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64)

    OBSERVAŢIE: Verificaţi dacă este instalat Windows cu ultimele pachete
                Service Pack şi ultimele actualizări.

## 2 Fişiere necesare

    Pentru instalarea driverului, este necesar următorul fişier:
    - setup.exe

## 3 Instalarea

    La versiunile de Windows plug & play Windows, adaptorul este găsit, identificat
    şi configurat automat. Anulaţi toate încercările sistemului de operare de a
    Instala automat driverul.

    OBSERVAŢIE: Pentru a instala driverul, trebuie să fiţi logat ca
                un utilizator cu drepturi administrative.

3.1 Instalarea driverului

       setup.exe

3.2 Instalarea silenţioasă

    Pentru a instala driverul în mod silenţios, executaţi următoarea comandă:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Ştergerea driverului

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Ştergerea silenţioasă

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver Extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Opţiuni suplimentare

    Iniţial, directorul de instalare este "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver".
    Poate fi modificat prin setarea variabilei "INSTALLDIR".

    Exemplu:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Starea instalării este înregistrată în fişierul "%WINDIR%\YukonInstall.log".
    Calea şi denumirea fişierului jurnal poate fi modificată prin înlocuirea
    "%WINDIR%\YukonInstall.log" cu calea şi denumirea preferată.

## 5 Remedierea problemelor

    Dacă întâmpinaţi orice probleme cu pachetul de instalare a driverului, vă rugăm
    să citiţi cu grijă instrucţiunile de mai sus şi documentaţia furnizată  cu
    sistemul de operare.

    Suplimentar, consultaţi fişierul de înregistrare a evenimentelor (prin folosirea
    Event Viewer), şi verificaţi dacă există intrări pentru Marvell NDIS Miniport
    Driver. Dacă problema nu este listată sau dacă eroare persistă, vă rugăm să
    trimiteţi fişierul jurnal de evenimente la serviciul nostru de suport tehnic.

    Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi serviciul de suport tehnic.

    *** Finalul fişierului Readme ***