    ‪©Copyright 2008-2012 Marvell®.‬
    כל הזכויות שמורות.

    setup_040D.htm נוצר ב- 2012-03-27

    קובץ Readme עבור SETUP.exe

    תומך ב- Marvell Yukon Ethernet Controller

    חבילה זו מכילה את רכיבי התוכנה הבאים:

    - מנהל התקן NDIS5.1 Miniport גירסה 11.45.4.3 חלונות XP/Server 2003 ‏(32 ביט)
    - מנהל התקן NDIS5.1 Miniport גירסה 11.45.4.3 חלונות XP/Server 2003 ‏(64 ביט)
    - מנהל התקן NDIS6 Miniport גירסה 11.45.4.3 חלונות ויסטה/Server 2008 ‏(32 ביט)
    - מנהל התקן NDIS6 Miniport גירסה 11.45.4.3 חלונות ויסטה/Server 2008 ‏(64 ביט)
    - מנהל התקן NDIS6.2 Miniport גירסה 11.45.4.3 חלונות 7 ‏(32 ביט)
    - מנהל התקן NDIS6.2 Miniport גירסה 11.45.4.3 חלונות 7/Server 2008R2‏(64 ביט)

# קובץ זה מכיל

1 מבוא
2 קובץ הכרחי
3 התקנה

3.1 התקנת מנהל התקן
3.2 התקנה שקטה
3.3 הסרת מנהל התקן
3.4 Silent Removal
3.5 Driver Extraction

4 אפשרויות נוספות
5 איתור תקלות

## 1 מבוא

    חבילת התקנת מנהל התקן זה מכילה את Marvell NDIS Miniport Driver עבור Marvell Yukon
    Ethernet Controller.

    קובץ Readme זה מסביר כיצד להתקין את חבילת התקנת מנהל ההתקן על מחשב בו פועלת אחת
    ממערכות ההפעלה הבאות:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64)

    NOTE: Make sure that Windows is installed with the latest Service Packs
          and updates.

## 2 קובץ הכרחי

    כדי להתקין את מנהל ההתקן, דרוש קובץ זה:
    - setup.exe

## 3 התקנה

    בגירסאות חלונות עם יכולת "הכנס והפעל", הכרטיס מאותר, מזוהה ומוגדר באופן אוטומטי.
    עליך לבטל את כל נסיונות מערכת ההפעלה להתקין את מנהל ההתקן באופן אוטומטי.

    הערה: כדי להתקין את מנהל ההתקן, עליך להיכנס למערכת ההפעלה עם זיהוי משתמש
    בעל הרשאות מנהל.

3.1 התקנת מנהל התקן

       setup.exe

3.2 התקנה שקטה

    בכדי לבצע התקנה שקטה של מנהל ההתקן, עליך להפעיל את הפקודות שלהלן.
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 הסרת מנהל התקן

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent Removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver Extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 אפשרויות נוספות

    ספריית ההתקנה שבברירת המחדל היא "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". ניתן
    לשנות אותה על-ידי הגדרת המשתנה "INSTALLDIR".

    לדוגמא:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    סטטוס ההתקנה נרשם בקובץ "%WINDIR%\YukonInstall.log". ניתן לשנות את מיקום ושם קובץ
    הרישום על-ידי החלפת "%WINDIR%\YukonInstall.log" עם מיקום ושם הקובץ הרצויים.

## 5 איתור תקלות

    במידה ונתקלתם בבעיות עם חבילת מנהל ההתקן, אנא קיראו שוב בעיון את ההנחיות שלעיל
    ואת התיעוד המסופק עם מערכת ההפעלה.

    בנוסף, ניתן לעיין בקובץ רישום אירועי המערכת (בעזרת ה-Event Viewer), ולחפש רישומים
    מאת ה-Marvell NDIS Miniport Driver. במידה והבעייה המסויימת בה נתקלת אינה רשומה או
    התקלה חוזרת על עצמה, נא לשלוח את קובץ רישום אירועי המערכת לתמיכה הטכנית שלנו.
    למידע נוסף, ניתן להתקשר למחלקת התמיכה שלנו.

    *** סוף קובץ ***