    ‪©Copyright 2008-2012 Marvell®.‬
    Alle rettigheder forbeholdes.

    setup_0406.htm oprettet 2012-03-27

    Readme-fil for SETUP.exe

    Understøttende: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Denne programpakke indeholder følgende software-komponenter:

    - NDIS5.1 Miniport Driver-version 11.45.4.3 til Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - NDIS5.1 Miniport Driver-version 11.45.4.3 til Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - NDIS6 Miniport Driver-version 11.45.4.3 til Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
    - NDIS6 Miniport Driver-version 11.45.4.3 til Windows Vista/Server 2008 (64 bit)
    - NDIS6.2 Miniport Driver-version 11.45.4.3 til Windows 7 (32 bit)
    - NDIS6.2 Miniport Driver-version 11.45.4.3 til Windows 7/Server 2008R2 (64 bit)

# Denne fil indeholder

1 Oversigt
2 Påkrævet fil
3 Installation

3.1 Installation af driver
3.2 Silent installation
3.3 Afinstallation af driver
3.4 Silent removal
3.5 Driver extraction

4 Yderligere valgmuligheder
5 Fejlfinding

## 1 Oversigt

    Installationspakken til driveren indeholder Marvell NDIS Miniport Driver til
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Denne README-fil forklarer, hvordan man installerer installationspakken til
    driveren på en maskine, der kører på et af de følgende operativsystemer:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64)

    BEMÆRK: Sørg for, at Windows er installeret sammen med de
            nyeste service packs og opdateringer.

## 2 Påkrævet fil

    For at installere driveren, er følgende fil påkrævet:
    - setup.exe

## 3 Installation

    Ved plug & play-Windowsversioner vil adapteren blive fundet, identificeret og
    konfigureret automatisk. Afbryd alle operativsystemets forsøg på at installere
    driveren automatisk.

    BEMÆRK: For at installere driveren skal du være logget på
            med administratorrettigheder.

3.1 Installation af driver

       setup.exe

3.2 Silent installation

    For silent installation af driveren skal følgende kommandoer gennemføres:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Afinstallation af driver

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Yderligere valgmuligheder

    Som standard er installationsdrevet "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Det
    kan ændres ved at indstille den variable "INSTALLDIR".

    Eksempel:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Installationens status er registreret i filen "%WINDIR%\YukonInstall.log".
    Registreringsfilens sti og navn kan ændres ved at erstatte
    "%WINDIR%\YukonInstall.log" med den foretrukne sti og navn.

## 5 Fejlfinding

    Hvis du oplever problemer med din driver-installationspakke, beder vi dig læse
    instruktionerne ovenfor igen og omhyggeligt gennemgå dokumentationen, der blev
    leveret med systemet.

    Derudover henviser vi til systemets registreringsfil (ved hjælp af Event Viewer),
    og beder dig undersøge den for posteringer fra Marvell NDIS Miniport Driver. Hvis
    dit problem ikke findes på listen, eller hvis fejlen fortsætter, beder vi dig
    sende din systemregistreringsfil til vores tekniske afdeling.

    For yderligere oplysninger, kontakt venligst vores tekniske afdeling.

    *** Slut på Readme-fil ***